

請確認你所在的網路位置,和欲連線的遠端網路,沒有防火牆擋住IP,並且使用固定IP.

若客戶公司或工廠的工程師不懂網路設定功能,請連繫客戶端的MIS人員來執行網路設定,人機使用的通訊專用的HMI port(預設為8000)，FTP port(固定21).設定完網路之後,由高力工程師做連線確認動作.


人機介面網路設定,點此圈處進入設定




密碼為出廠預設”111111”



點NETWORK頁,然後在”IP ADDRESS GET FORM BELOW”設定IP,此IP為MIS人員設定分配的固定IP,若不清楚此IP,請洽詢MIS人員.設定完成之後,按下APPLY按鈕.




點VNC SERVER SETTING頁,然後在”START VNC MULTI-CONNECTION”開啟遠端連線功能,設定完成之後,按下OK按鈕.此功能是開放人機遠端連線,若沒設定開放,人機是無法從遠端連線操控.




***使用電腦連線:***

請開啟IE瀏覽器,至REAL VNC網頁下載免費開放軟體REAL VNC VIEWER.



2.點選此處下載軟體,並且安裝於電腦

1.輸入網址





3.軟體安裝完畢之後,點選此處開啟軟體

2.點選此處下載軟體,並且安裝於電腦,安裝過程中若要輸入序號,就點選取消即可.

2.點選此處下載軟體,並且安裝於電腦


4.在VNC VIEWER內輸入欲連線的IP(客戶端(遠端)之網路固定IP),然後點選CONNECT






接著跳出密碼視窗,工廠預設”111111”為出廠密碼,然後按下OK

接著跳出人機視窗,使用滑鼠點選各項功能,就可以操控.



若要下載歷史記錄資料,請開啟IE瀏覽器,在網址的輸入欄內輸入

<ftp://uploadhis:111111@118.163.112.183> (IP 118.163.112.183由MIS提供,勿參考本數值,然後按下ENTER.)



接著出現以下畫面,使用滑鼠點選datalog,然後再點選目錄,就可以看到歷史記錄的檔案,檔案格式為.dtl格式,點選此檔案下載儲存於電腦中.


.dtl必須安裝威綸軟體的EASY CONVERT轉換為.CSV檔,才可以用EXECEL軟體開啟




滑鼠點一下,進入目錄



滑鼠點一下,進入目錄,目錄名稱依據功能定義,NTC就是溫度感應器.若是壓力或其他功能,會以因應的英文來表示.



滑鼠點一下,下載歷史紀錄檔至電腦




至儲存的目錄,點兩下.dtl檔案,EASY CONVERT就會自動產生相同檔案名稱的.CSV檔案

然後再點.CSV檔案,EXECEL就會開啟此檔案.


EXECEL內有時間欄位,及溫度資訊,第一欄位的溫度為26.629度C.

因為感溫器轉換精確度,我們只要參考到小數點第一位即可.

若看到時間欄位為#######,就代表此訊號線已斷線或未使用



***使用手機連線:***



ANDROID手機點選PLAY商店




輸入REALVNC點選搜尋,


之後就會出現REAL VIEWER的應用程式,再點選進去,點選安裝選項



在安裝完成之後,點選VNC VIEWER圖示,進入應用程式




點選”+”,進入設定IP




在ADDRESS輸入IP,例如”118.163.112.183”

然後再NAME輸入自己隨意定義的名稱,例如”HMI”,輸入完之後按下打勾



點選”HMI”,然後會跳出密碼確認視窗,輸入出廠預設密碼”111111”,然後按下CONNECT.



密碼確認中

進入人机畫面視窗,手機請設定可90度轉項功能,以方便瀏覽整個畫面.

操作畫面放大方式,如圖操作手機的縮小放大指控.

滑鼠的控制與電腦不同,用手指在螢幕上任何一位置(不需要特地找滑鼠指標來按),按下並且滑動往你想要移動的方向,你會看到螢幕上有一個點滑動,移動那個點移到你想要控制的人机功能項目,然後緊接著點一下,就可以進入功能項目了.

